Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 июня 2010 г. N 17550

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 29 апреля 2010 г. N 357

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ИМПОРТЕРАМИ КЛАССА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОВАРА И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ
О ЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5711), пунктом 28 Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 50, ст. 6114), и Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 5, ст. 526) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Правила определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности.
2. Настоящий Приказ вступает в силу в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра В.Ю. Саламатова.

Врио Министра
А.В.ДЕМЕНТЬЕВ

Утверждены
Приказом Минпромторга России
от 29 апреля 2010 г. N 357

ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ИМПОРТЕРАМИ КЛАССА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОВАРА И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ
О ЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

1. Правила определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности (далее - Правила) разработаны в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5711), пунктом 28 Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 50, ст. 6114), и Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 5, ст. 526).
Настоящими Правилами предусматривается порядок определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара, а также иной информации товара о его энергетической эффективности.
2. Испытания (измерения) для определения класса и характеристик энергетической эффективности товара проводят аккредитованные испытательные лаборатории (центры) в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 163 "Об аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 10, ст. 1221).
3. Настоящие Правила распространяются на электрические холодильные приборы компрессионного типа, предназначенные для хранения и/или замораживания пищевых продуктов в бытовых условиях. Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности холодильных приборов (приложение N 1).
4. Настоящие Правила распространяются на стиральные и комбинированные стирально-сушильные электрические машины бытового назначения, питающиеся от электрической сети переменного тока напряжением до 250 В и частотой 50 Гц, предназначенные для стирки текстильных изделий с применением моющих средств, а также полоскания, отжима и сушки (при наличии) в автоматическом режиме.
Действие Правил не распространяется на стиральные машины с отдельными баками для стирки и отжима (например, машины с двумя баками), а также на стиральные машины, работающие на других видах энергии.
Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности бытовых стиральных и комбинированных стирально-сушильных электрических машин (приложение N 2).
5. Настоящие Правила распространяются на бытовые кондиционеры, питающиеся от электрической сети переменного тока напряжением до 250 В и частотой 50 Гц (далее - кондиционеры).
Действие Правил не распространяется на кондиционеры:
работающие от других источников энергии;
с паро- и водоводяным тепловым насосом;
с холодопроизводительностью более 12 кВт.
Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности бытовых кондиционеров (приложение N 3).
6. Настоящие Правила распространяются на бытовые посудомоечные машины, питающиеся от электрической сети переменного тока напряжением до 250 В и частотой 50 Гц.
Действие Правил не распространяется на приборы, которые также могут использовать иные источники энергии.
Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности бытовых посудомоечных машин (приложение N 4).
7. Настоящие Правила распространяются на бытовые кухонные электроплиты (далее - электроплита), работающие от электрической сети. Действие Правил не распространяется на электроплиты с высокочастотным нагревом.
Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности электроплит (приложение N 5).
8. Настоящие Правила распространяются на жарочные электрошкафы (бытовые электродуховки), работающие от электрической сети.
Действие Правил не распространяется на электрошкафы:
микроволновые печи и микроволновые комбинированные печи;
малогабаритные шкафы (с полезным объемом менее 12 л);
электродуховки без терморегулирования;
электродуховки со способом разогрева пищи, отличным от указанного (стандартный разогрев пищи, разогрев пищи принудительной циркуляцией воздуха и разогрев пищи горячим паром).
Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности жарочных электрошкафов (приложение N 6).
9. Настоящие Правила распространяются на бытовые микроволновые печи, предназначенные для нагрева пищевых продуктов и напитков в камере посредством электромагнитной энергии на одной или нескольких полосах частот (далее - микроволновые печи) в диапазоне от 300 МГц до 30 ГГц с номинальным напряжением не более 250 В и частотой 50 Гц.
Действие Правил не распространяется на следующие приборы:
коммерческие микроволновые печи;
промышленное микроволновое нагревательное оборудование;
приборы для медицинских целей;
приборы, предназначенные для применения в местах с особыми условиями (например, газ, пар, пыль).
Правила устанавливают характеристики энергетической эффективности микроволновых печей (приложение N 7).
10. Настоящие Правила распространяются на телевизоры цветного изображения и аппаратуру телевизионную комбинированную.
Правила устанавливают характеристики энергетической эффективности телевизоры цветного изображения и аппаратуру телевизионную комбинированную (приложение N 8).
11. Настоящие Правила распространяются на бытовые электроприборы для отопления, а именно на электрорадиаторы теплоаккумуляционные, электроконвекторы, электротепловентиляторы, электрорадиаторы без аккумуляционного сердечника, питающиеся от электрической сети переменного тока напряжением до 250 В и частотой 50 Гц.
Правила устанавливают характеристики энергетической эффективности бытовых электроприборов для отопления (приложение N 9).
12. Настоящие Правила распространяются на бытовые электроприборы для нагрева жидкостей, а именно на электробойлеры бытовые, электроводонагреватели проточные, питающиеся от электрической сети переменного тока напряжением до 250 В и частотой 50 Гц.
Правила устанавливают характеристики энергетической эффективности бытовых электроприборов для нагрева жидкостей (приложение N 10).
13. Настоящие Правила распространяются на бытовые электрические лампы, работающие от электрической сети системы электроснабжения общего назначения и предназначенные для работы в осветительных приборах (лампы накаливания и люминесцентные лампы со встроенным пускорегулирующим устройством), а также бытовые люминесцентные лампы (включая лампы с одним и двумя цоколями и лампы без встроенного пускорегулирующего устройства), которые предназначены для применения не только в бытовых условиях (далее - лампы).
Действие Правил не распространяется на лампы:
со световым потоком свыше 6500 лм;
с потребляемой мощностью менее 4 Вт;
рефлекторные;
предназначенные для работы с другими источниками энергии, например, питающиеся от батарей;
не предназначенные для излучения света видимого диапазона частот (длина волны от 400 до 800 нм);
для работы в приборе, не предназначенном для освещения. Если такие лампы предлагаются для продажи отдельно (например, в качестве запасных частей), то действие методики на них распространяется.
Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности ламп (приложение N 11).
14. Настоящие Правила распространяются на мониторы компьютерные.
Правила устанавливают характеристики энергетической эффективности мониторов компьютерных (приложение N 12).
15. Настоящие Правила распространяются на принтеры и копировальные аппараты. Правила устанавливают характеристики энергетической эффективности принтеров и копировальных аппаратов (приложение N 13).
16. Настоящие Правила распространяется на лифты, предназначенные для перевозки людей (лифты пассажирские, лифты грузопассажирские). Действие Правил не распространяется на лифты, предназначенные для использования в производственных целях.
Правила устанавливают характеристики энергетической эффективности лифтов, предназначенных для перевозки людей (приложение N 14).

Приложение N 3
к Правилам определения
производителями и импортерами
класса энергетической
эффективности товара
и иной информации о его
энергетической эффективности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЛЯ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ, ЭЛЕКТРОВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЕЙ

Для обозначения энергетической эффективности бытовых кондиционеров в режиме охлаждения, в зависимости от индекса энергетической эффективности, установлено семь классов в диапазоне от A (максимальная эффективность) до G (минимальная эффективность) согласно таблицам 1 - 5.

Таблица 1

Раздельные кондиционеры с воздушным охлаждением

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│     Класс энергетической      │          Индекс энергетической          │
│         эффективности         │           эффективности (I )            │
│                               │                           c             │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               A               │                I  < 3,20                │
│                               │                 c                       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               B               │            3,20 <= I  < 3,00            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               C               │            3,00 <= I  < 2,80            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               D               │            2,80 <= I  < 2,60            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               E               │            2,60 <= I  < 2,40            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               F               │            2,40 <= I  < 2,20            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               G               │                2,20 <= I                │
│                               │                         c               │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Таблица 2

Моноблочные кондиционеры с воздушным охлаждением

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│     Класс энергетической      │          Индекс энергетической          │
│         эффективности         │           эффективности (I )            │
│                               │                           c             │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               A               │                I  < 3,00                │
│                               │                 c                       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               B               │             3,00 <= I  < 2,80           │
│                               │                      c                  │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               C               │             2,80 <= I  < 2,60           │
│                               │                      c                  │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               D               │             2,60 <= I  < 2,40           │
│                               │                      c                  │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               E               │             2,40 <= I  < 2,20           │
│                               │                      c                  │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               F               │             2,20 <= I  < 2,00           │
│                               │                      c                  │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               G               │                2,00 <= I                │
│                               │                         c               │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Таблица 3

Одноканальные кондиционеры с воздушным охлаждением

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│     Класс энергетической      │          Индекс энергетической          │
│         эффективности         │            эффективности (I )           │
│                               │                            c            │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               A               │                I  < 2,60                │
│                               │                 c                       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               B               │            2,60 <= I  < 2,40            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               C               │            2,40 <= I  < 2,20            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               D               │            2,20 <= I  < 2,00            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               E               │            2,00 <= I  < 1,80            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               F               │            1,80 <= I  < 1,60            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               G               │                1,60 <= I                │
│                               │                         c               │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Таблица 4

Одноканальные кондиционеры с водяным охлаждением

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│     Класс энергетической      │          Индекс энергетической          │
│         эффективности         │           эффективности (I )            │
│                               │                           c             │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               A               │                I  < 3,60                │
│                               │                 c                       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               B               │            3,60 <= I  < 3,30            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               C               │            3,30 <= I  < 3,10            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               D               │            3,10 <= I  < 2,80            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               E               │            2,80 <= I  < 2,50            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               F               │            2,50 <= I  < 2,20            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               G               │                2,20 <= I                │
│                               │                         c               │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Таблица 5

Моноблочные кондиционеры с водяным охлаждением

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│     Класс энергетической      │          Индекс энергетической          │
│         эффективности         │           эффективности (I )            │
│                               │                           c             │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               A               │                I  < 4,40                │
│                               │                 c                       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               B               │            4,40 <= I  < 4,10            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               C               │            4,10 <= I  < 3,80            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               D               │            3,80 <= I  < 3,50            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               E               │            3,50 <= I  < 3,20            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               F               │            3,20 <= I  < 2,90            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               G               │                2,90 <= I                │
│                               │                         c               │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Индекс энергетической эффективности  в режиме охлаждения вычисляют по формуле:

, (1)

где:  - холодопроизводительность изделия, кВт;
- фактическое потребление электроэнергии изделием в режиме охлаждения, кВт.
Для обозначения энергетической эффективности бытовых кондиционеров в режиме обогрева, в зависимости от индекса энергетической эффективности, установлено семь классов в диапазоне от A (максимальная эффективность) до G (минимальная эффективность) согласно таблицам 6 - 10.

Таблица 6

Раздельные кондиционеры с воздушным охлаждением

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│     Класс энергетической      │          Индекс энергетической          │
│         эффективности         │           эффективности (I )            │
│                               │                           H             │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               A               │                I  < 3,60                │
│                               │                 H                       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               B               │            3,60 <= I  < 3,40            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               C               │            3,40 <= I  < 3,20            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               D               │            3,20 <= I  < 2,80            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               E               │            2,80 <= I  < 2,60            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               F               │            2,60 <= I  < 2,40            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               G               │                2,40 <= I                │
│                               │                         H               │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Таблица 7

Моноблочные кондиционеры с воздушным охлаждением

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│     Класс энергетической      │          Индекс энергетической          │
│         эффективности         │           эффективности (I )            │
│                               │                           H             │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               A               │                I  < 3,40                │
│                               │                 H                       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               B               │            3,40 <= I  < 3,20            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               C               │            3,20 <= I  < 3,00            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               D               │            3,00 <= I  < 2,60            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               E               │            2,60 <= I  < 2,40            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               F               │            2,40 <= I  < 2,20            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               G               │               2,20 <= I                 │
│                               │                        H                │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Таблица 8

Одноканальные кондиционеры с воздушным охлаждением

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│     Класс энергетической      │          Индекс энергетической          │
│         эффективности         │           эффективности (I )            │
│                               │                           H             │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               A               │                I  < 4,00                │
│                               │                 H                       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               B               │            4,00 <= I  < 3,70            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               C               │            3,70 <= I  < 3,40            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               D               │            3,40 <= I  < 3,10            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               E               │            3,10 <= I  < 2,80            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               F               │            2,80 <= I  < 2,50            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               G               │                2,50 <= I                │
│                               │                         H               │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Таблица 9

Раздельные кондиционеры с водяным охлаждением

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│     Класс энергетической      │          Индекс энергетической          │
│         эффективности         │           эффективности (I )            │
│                               │                           H             │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               A               │                I  < 3,60                │
│                               │                 H                       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               B               │            3,60 <= I  < 3,30            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               C               │            3,30 <= I  < 3,10            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               D               │            3,10 <= I  < 2,80            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               E               │            2,80 <= I  < 2,50            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               F               │            2,50 <= I  < 2,20            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               G               │                2,20 <= I                │
│                               │                         H               │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Таблица 10

Моноблочные кондиционеры с водяным охлаждением

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│     Класс энергетической      │          Индекс энергетической          │
│         эффективности         │           эффективности (I )            │
│                               │                           H             │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               A               │                I  < 4,70                │
│                               │                 H                       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               B               │            4,70 <= I  < 4,40            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               C               │            4,40 <= I  < 4,10            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               D               │            4,10 <= I  < 3,80            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               E               │            3,80 <= I  < 3,50            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               F               │            3,50 <= I  < 3,20            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               G               │                3,20 <= I                │
│                               │                         H               │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Индекс энергетической эффективности  в режиме обогрева определяют по формуле

, (2)

где:  - теплопроизводительность изделия, кВт;
- фактическое потребление электроэнергии изделием в режиме нагрева, кВт.
Характеристиками энергетической эффективности для кондиционеров, работающих в режиме охлаждения, являются:
ежегодный расход электроэнергии в режиме охлаждения (приблизительно 500 рабочих часов в год при полной нагрузке), кВт;
холодопроизводительность, кВт;
коэффициент энергетической эффективности (индекс энергетической эффективности) в режиме охлаждения при полной нагрузке;
тип кондиционера (набор рабочих режимов - охлаждение или охлаждение/нагрев) (напротив соответствующего типа должна быть расположена стрелка);
способ охлаждения: воздушное или водяное (напротив соответствующего типа должна быть расположена стрелка);
корректированный уровень звуковой мощности, дБА (при наличии).
Характеристиками энергетической эффективности для кондиционеров, работающих в режиме охлаждения или нагрева, являются:
класс энергетической эффективности;
ежегодный расход электроэнергии в режиме охлаждения (приблизительно 500 рабочих часов в год при полной нагрузке), кВт;
холодопроизводительность, кВт;
коэффициент энергетической эффективности (индекс энергетической эффективности) в режиме охлаждения при полной нагрузке;
тип кондиционера (набор рабочих режимов - охлаждение или охлаждение/нагрев) (напротив соответствующего типа должна быть расположена стрелка);
способ охлаждения: воздушное или водяное (напротив соответствующего типа должна быть расположена стрелка);
теплопроизводительность, кВт;
класс энергетической эффективности (в режиме нагрева);
корректированный уровень звуковой мощности, дБА (при наличии).